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Tallinn 2025
Teostusjoonis koostatakse ja esitatakse Maa- ja Ruumiamaetile (edaspidi MaRu) eelistatult digitaalselt, lähteülesandes sätestatud juhul vormistatakse ka väljatrükina. Kui teostusjoonis esitatakse digitaalsena ei ole vaja täita kasutusloa taotluse ehitiste tehnilisi andmeid. 
Kõik andmed esitatakse vektorkujul tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-EST97 ning joonist kasutades on võimalik maastikul navigeerida.
Teostusjoonis peab digitaalsel kujul olema loetav Mapinfo formaadis. 
Digitaalne joonis koosneb digitaalsetest kihtidest ja esitluskihist (näiteks (Geo)pdf) mis vastab ehitusprojekti mõõtkavale. 
Ehitusjärgne teostusjoonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid rajatisi ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid rajatisi.
Kõik valminud või rekonstrueeritud hooned ja rajatised peavad paiknema õigetel koordinaatidel. 
Väljatrükil ja esitluskihil peavad olema märgitud andmed vastavalt „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ 13.12.2018 nr 72 §6 lõige 2 alusel.
Kui teostusjoonis on esitatud ainult väljatrükina peab joonis sisaldama rajatiste täpseid koordinaate eraldi tabelina.
Teostusjoonis peab olema esitatud maaparandusehitiste ehitatud või rekonstrueeritud maa-ala kaupa, ruumiandmete ja ehitisega seotud asjakohaste tärkandmetega, järgmiste andmekihtide struktuuriga:

1) Maa-ala ruumi ja tärkandmed.

	MS_KOOD1
	EHITISE_KOOD2
	EHITISE_NIMI3
	PIND_TEGEVUS4

	1020258000010
	002
	Keskuse 2
	 REK

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Character 13
	Character 3
	Character 64
	Character 4



	1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga
	
	
	

	2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi ehitise koodiga
	
	
	

	3 Täidetakse maaparandussüsteemi ehitise nimega
	
	

	4 Täidetakse Maaparandussüsteemi maaalal tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud ehitise maa-ala

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala 

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud maa-ala




2) Tee ehitiste joon, punkt ja tärkandmed.

	MS_KOOD1
	EHITISE_KOOD2
	EHITISE_NIMI3
	TEE_JARK4
	TEE_REG_NR5
	TEE_TEGEVUS6
	TKRAAV_TEGEVUS7
	MAHAS_TEGEVUS8
	MOODAS_TEGEVUS9
	TAGASIPK_TEGEVUS10
	TTRUUP_TEGEVUS11

	1020258000010
	101
	Metsa tee
	4
	1982106
	REK
	 
	 
	 
	 
	 

	1020258000010
	101
	Metsa tee
	4
	1982106
	 
	 
	UUS
	 
	 
	 

	1020258000010
	101
	Metsa tee
	4
	1982106
	 
	 
	 
	REK
	 
	 

	Character 13
	Character 3
	Character 64
	Character 1
	Character 10
	Character4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4



	1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga
	
	
	
	
	

	2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi teeehitise  koodiga
	
	
	
	
	

	3 Täidetakse maaparandussüsteemi teeehitise nimega
	
	
	
	

	4 Täidetakse tee järgu numbriga
	
	
	
	

	5 Täidetakse teeregistri tee koodiga (olemasolul)
	
	
	
	

	6 Täidetakse maaprandussüsteemi teenindaval teel tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud teeehitis
	
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud teeehitis
	
	

	
	
	"REK"
	 - Rekonstrueeritudtee ehitis
	
	
	

	7 Täidetakse teekraavidel tehtud toimingu liigiga
	
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud teeehitise teekraavid
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise teekraavid
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud teeehitise teekraavid
	
	

	8 Täidetakse mahasõidukohtadel tehtud toimingu liigiga
	
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud  teeehitise mahasõidukohad
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise mahasõidukohad

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud teeehitise mahasõidukohad
	

	9 Täidetakse möödasõidukohtadel tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud teeehitise möödasõidukohad
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise möödasõidukohad 

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud möödasõidukohad
	
	

	10 Täidetakse tagasipööramiskohtadel tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud ehitise maa-ala
	
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala 
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud maaala
	
	
	

	11 Täidetakse teetruupidel tehtud toimingu liigiga
	
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud ehitise maa-ala
	
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala 
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud maaala
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3) Eesvoolud ja kuivenduskraavid ja nende joon ning tärkandmed. NB! Teekraavid kantakse tee ehitisele.

	MS_KOOD1
	EHITISE_KOOD2
	EHITISE_NIMI3
	EV_NIMETUS4
	EV_TEGEVUS5
	SH_KOLLEKTOR_EV_TEGEVUS6
	KUIV_KR_TEGEVUS7

	1020258000010
	001
	Keskuse 2
	Koigi pkr
	REK
	REK
	 

	1020258000010
	001
	Keskuse 2
	Koigi pkr
	 
	UUS
	 

	1020258000010
	001
	Keskuse 2
	Koigi pkr
	 
	 
	REK

	Character 13
	Character 3
	Character 64
	Character 64
	Character 4
	Character 4
	Character 4



	1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga
	
	

	2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi ehitise  koodiga
	
	

	3 Täidetakse maaparandussüsteemi ehitise nimega
	

	4 Täidetakse eesvoolu nimetusega (olemasolul)
	

	5 Täidetakse maaparandussüsteemi eesvoolul tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud eesvool
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud eesvool

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvool
	

	6 Täidetakse maaparandussüsteemi eesvoolu kollektoreesvoolul tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud kollektoreesvool
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud kollektoreesvool

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud kollektoreesvool
	

	7 Täidetakse maaprandussüsteemi kuivenduskraavidel tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud kuivenduskraavid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud kuivenduskraavid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud kuivenduskraavid
	



4) Ülepääsude punkt ja tärkandmed.

	NR1
	TYYP2
	TEGEVUS3

	T/1
	T
	REK

	T/2
	T
	UUS

	 
	 
	 

	Character 10
	Character 2
	Character 4



	1 Täidetakse ülepääsu numbriga
	
	

	2 Täidetakse ülepääsu tüübiga
	
	

	
	
	"T"
	 - truup
	
	

	
	
	"S"
	 - sild
	
	

	
	
	"P"
	 - purre
	
	

	
	
	"SR"
	 - sildregulaator
	

	
	
	"TR"
	 - truupregulaator
	

	3 Täidetakse ülepääsul tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud ülepääs

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud ülepääs

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud ülepääs



5) Drenaažisüsteemi rajatiste joon, punkt ja tärkandmed.

	NR1
	DRENAAŽ_TEGEVUS2
	DRENAAŽ_KAEV_TEGEVUS3
	REG_KAEV_TEGEVUS4
	SUUE_TEGEVUS5
	DYYKER_TEGEVUS6

	1/55
	UUS
	 
	 
	 
	 

	K5
	 
	REK
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Character 5
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4



	4 Täidetakse drenaaži torustiku või drenaaži rajatise tähisega 
	

	5 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži torustikuga tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud torustik
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud  torustik

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud drenaaži torustik
	

	6 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži kaevuga tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud kaev
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud  kaev
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud  kaevud
	

	6 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži regulaatorkaevuga tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud regulaatorkaev
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud  regulaatorkaev

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud  regulaatorkaev
	

	7 Täidetakse maaprandussüsteemi drenaaži suudmetega tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud suue
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud suue
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud suue
	

	6 Täidetakse maaparandussüsteemi  düükritega tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud düüker
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud düüker
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud  düüker
	



6) Niisutussüsteemi seadmed ja rajatised ning nende punkt ja tärkandmed.

	NIIS_NIMETUS1
	NIIS_SEADMED_TEGEVUS2
	PUURKAEVUD_TEGEVUS3

	Niisutus 1
	REK
	 

	PK1
	 
	UUS

	 
	 
	 

	Character 64
	Character 4
	Character 4

	

	
	

	1 Täidetakse niisutusseadme nimetusega 
	
	
	

	2 Täidetakse niistusseadmega tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud niisutusseade
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud niisutusseade

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud niisutusseade
	

	3 Täidetakse puurkaevudega tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud puurkaev
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud puurkaev

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud puurkaev
	



7) Regulaatorid ja nende punkt ja tärkandmed.

	REG_NIMETUS1
	REG_VEESEIS_m2
	REG_VOOLUHULK_m³∕s3
	REG_TEGEVUS4

	R/1
	146,5
	 
	 REK

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Character 64
	Character 6
	Character 6
	Character 4



	1 Täidetakse maaparandussüsteemi regulaatori nimetusega
	
	
	

	2 Märgitakse regulaatori paisutuskõrgus, mis on üla- ja alaveetaseme vahe (0,1m)
	
	

	3 Märgitakse suurim vooluhulk, mis on ehitusprojektis märgitud (0,01m³∕h)
	
	

	4 Täidetakse regulaatoril tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud regulaator

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud regulaator 

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud regulaator









8)  Pumplad ja nende punkt, joon ja tärkandmed.

	PP_NIMETUS1
	PP_TOOTLIKKUS_m³∕h2
	PP_TEGEVUS3
	TP_NIMETUS4
	TP_TOOTLIKKUS5
	TP_TEGEVUS6
	KTAMMID_TEGEVUS7
	SURVET_TEGEVUS8
	LIINIKAEVUD_TEGEVUS9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Character 64
	Character 6
	Character 4
	Character 64
	Character 6
	Character4
	Character 4
	Character 4
	Character 4



	1 Täidetakse paikse pumpla nimetusega
	
	
	

	2 Märgitakse paikse pumpla tootlikkus (1m³∕h)
	
	
	

	3 Täidetakse paiksel pumplal tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud paikne pumpla
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud paikne pumpla
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud paikne pumpla
	

	4 Täidetakse teisaldatava pumpla nimetusega
	
	

	5 Märgitakse teisaldatava pumpla tootlikkus (1m³∕h)
	
	

	6 Täidetakse teisaldataval pumplal tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud teisaldatav pumpla
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud teisaldatav pumpla
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud teisaldatav pumpla
	

	7 Täidetakse pumplal kaitsetammidel tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uued või lisandunud kaitsetammid
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud kaitsetammid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud kaitsetammmid
	

	9 Täidetakse pumpla survetorustikuga tehtud toimingu liigiga
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud survetorustik

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud survetorustik 

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud survetorustik
	

	10 Täidetakse liinikaevudega tehtud toimingu liigiga
	
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud liinikaevud
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud liinikaevud 
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud liinikaevud
	

	
	
	
	
	
	
	



9) Paisjärved ja nende ruumi ja tärkandmed.

	PJ_NIMETUS1
	PJ_NORMAALPT_m2
	KORGEIM_PT_m3
	PJ_KOGUMAHT_tuh_m³4
	PJ_REG_MAHT_tuh_m³5
	PJ_TEGEVUS6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Character 64
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character4



	1 Täidetakse paisjärve nimetusega
	
	
	
	

	2 Märgitakse paisjärve normaalpaisutustase, mis on projektikohane normaalsetes käitustingimustes ( 0,1m)
	
	

	3 Täidetakse paisjärve kõrgeim paisutustase, mis on tehniliselt lubatav kõrgeim veetase (0,1 m)
	
	
	

	4 Täidetakse paisjärve kogumaht, mis on paisjärve maht põhjast kuni kõrgeima paisutustasemeni (1 tuhat m³∕h)
	
	

	5 Täidetakse reguleeriv maht, mis on paisjärve normaalpaisutustaseme ja madalaima paisutustaseme vaheline maht (1 tuhat m³∕h)

	6 Täidetakse paisjärvel tehtud toimingu liigiga
	
	
	
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud paisjärv
	
	
	

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud paisjärv
	
	

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud paisjärv
	
	
	



10) Keskkonnarajatised nende ruumi ja tärkandmed
	VKV_LAIEND_TEGEVUS1
	SBASSEINID_TEGEVUS2
	PLODUD_TEGEVUS3
	TTIIGID_TEGEVUS4
	TTRIBA_TEGEVUS5
	EV_PPAIS_TEGEVUS6
	EV_NÕLVAL_KP_TEGEVUS7
	EV_SOODI_AK_TEGEVUS8
	EV_KOELMUP_TEGEVUS9
	VAHKIDE_TEP_TEGEVUS10
	SEADEDR_PIND_TEGEVUS11
	KV_KORDUVK_TIIK_TEGEVUS12

	 
	 REK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 UUS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 UUS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4
	Character 4



	1 Täidetakse rekonstrueeritud veekaitsevööndi laienditel tehtud toimingu liigiga

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid

	2 Täidetakse settebasseinide tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud settebasseinid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud settebasseinid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud settebasseinid

	3 Täidetakse puhastuslodudel toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud puhastuslodud

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud puhastuslodud

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud puhastuslodud

	4 Täidetakse tuletõrjetiikidel tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud tuletõrjetiigid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud tuletõrjetiigid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud tuletõrjetiigid

	5 Täidetakse tuuletõkkeribadel tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud tuuletõkkeribad

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud tuuletõkkeribad

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud tuuletõkkeribad

	6 Täidetakse eesvoolu põhjapaisul tehtud toimingu liigiga
	
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud eesvoolupõhjapaisud

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu põhjapaisud

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvoolu põhjapaisud

	7 Täidetakse eesvoolu nõlval kivipuistetega tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud eesvoolu nõlval kivipuisted

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu nõlval kivipuisted

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvoolu nõlval kivipuisted

	8 Täidetakse eesvoolu soodi avamiskraaviga tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud  eesvoolu soodi avamiskraavid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud  eesvoolu soodi avamiskraavid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud  eesvoolu soodi avamiskraavid

	9 Täidetakse eesvoolu koelmupadjandil tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud eesvoolu koelmupadjandid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu koelmupadjandid

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvoolu koelmupadjandid

	10 Täidetakse vähkide tehiselupaikadel tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud vähkide tehiselupaigad

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud eesvooluvähkide tehiselupaigad

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvoolu koelmupadjandid

	11 Täidetakse seadedrenaaži pinnaga tehtud toimingu liigiga
	

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud seadedrenaaži pind 

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud seadedrenaaži pind

	
	
	"REK"
	 - rekonstrueeritud eesvoolu seadedrenaaži pind

	12 Täidetakse kuivendusvee korduvkasutuse tiikidel tehtud toimingu liigiga

	
	
	"UUS"
	 - uus või lisandunud eesvoolu kuivendusvee korduvkasutuse tiigid

	
	
	"LIKV"
	 - väljaarvatud või likvideeritud kuivendusvee korduvkasutuse tiigid



Detailjoonis, abijoonis ja väljavõte joonestatakse teostusjoonisel kihti „ABIJOONIS”. Teostusjoonise koostaja võib vajadusel lisada täiendavaid kihte tärkandmetega.
Ühel kihil kajastatakse projektiga tehtud kõik ehitised kuid eraldi ridadena tärkandmete tabelites. Eraldi ridadena märgitakse tabelitesse kõik erinevad rajatiste tüübid.
Mapinfo formaadis kihid koos struktuuriga on saadaval https://maaruum.ee/sites/default/files/documents/2024-12/Teostusjoonise%20kihid.7z 
Maaparandussüsteemi teenindavaid teid käsitletakse eraldi ehitistena ehitise koodi tunnusega alates 101, 102 … jne. Tee ehitis on määratletud MaRu poolt projekteerimistingimuste andmise käigus.
Kraavid mis on teega seotud ja kuivendavad teed ega ole eesvoolud, on teekraavid. Eesvooluna toimivat teekraavi käsitletakse eesvooluna. Erandina võib käsitleda kuivenduskraavidena avalike teedega piirnevaid  kraave mis mõjutavad maaparandussüsteemi kuivendamist. Samuti kraavid mis piirnevad pinnastee ääres ja ei ole otseselt maaparandussüsteemi teenindav tee.
Teetruubid kantakse tee ehitisele. Kõik truubid mis on seotud teega on teetruubid ja märgitakse tee ehitise juurde teetruupideks olenemata sellest kas truup asub reguleerival võrgul. 
Uus, Likvideeritud, rekonstrueeritud toimingu liik (UUS, LIKV, REK):
Uue ehitise korral märgitakse andmed veergu „Uus“. Samuti märgitakse veergu „Uus“ kui muutub kuivendus- või niisutusviis või rekonstrueerimise käigus ehitatud lisanduv osa.
Rekonstrueerimise korral täidetakse rekonstrueerimise veerg andmetega. 
Likvideeritav osa märgitakse kui  näiteks maaparandussüsteemi osa läheb kasutusest välja, likvideeritakse maaparandusrajatisi või muutub selle niisutus- või kasutusviis. 
Iga toimingu liik peab kajastuma eraldi real.

